DELABIE_C100M35430PBOX-430016

**Torneira de urinol TEMPOMATIC 4**

Referência: 430PBOX-430016

Informação para prescrição

Torneira eletrónica para urinol individual encastrada estanque :

Alimentação por pilha 123 Lítio 6 V.

Placa Inox polido brilhante 145 x 145 com eletrónica incorporada.

Módulo de encastre estanque :

- Flange com junta de estanquidade.

- Ligação hidráulica pelo exterior e manutenção pela frente.

- Instalação modulável (perfis, parede em alvenaria, painel).

- Compatível com revestimentos de 10 a 120 mm (respeitando a profundidade de encastre mínima de 83 mm).

- Adaptável com tubo de alimentação standard ou "tubo em tubo".

- Torneira de segurança e de regulação de débito, filtro e eletroválvula integradas e acessíveis pela frente.

- Torneira TEMPOMATIC 4 F1/2" compatível com água do mar e águas residuais.

- Entrega em 2 kits : purga da rede segura, sem elementos sensíveis.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Deteta após 10 segundos de presença.

3 programas ( volume de limpeza regulável de acordo com o tipo de urinol).

Modo afluência (exclusivo DELABIE) :

- Limpeza curta após cada utilizador.

- Limpeza complementar no fim do período de afluência.

Limpeza periódica higiénica, todas as 24 h (regulável a 12 h ou Off) após a última utilização: evita a perda de água nos sifões.

Débito pré-regulado a 0,15 l/seg. a 3 bar, ajustável.

Ligação com emboque de junção Ø 35 (para urinóis standard) ou ligação em latão 1/2" (para urinóis com alimentação por flexível)

Garantia 10 anos.