**Painel de duche eletrónico SECURITHERM**

Termostático eletrónico a pilhas

Alimentação superior, chuveiro fixo, alumínio

Referência: **792400**

Info Prescrição

Painel de duche eletrónico e termostático:

Painel de alumínio anodizado para instalação na parede à face.

Alimentação superior por torneiras de segurança retas M1/2".

Misturadora de duche termostática SECURITHERM.

Temperatura regulável: água fria até 38°C: 1º limitador de temperatura a 38°C, 2º limitador a 41°C.

Segurança anti-queimaduras: fecho automático em caso de corte de água fria.

Função anti “duche frio”: fecho automático no caso de corte de água quente.

Possibilidade de choque térmico.

Alimentação por pilha 223 CR-P2 Lítio 6V.

Detetor de presença infravermelhos, abertura por aproximação da mão a 4 cm.

Fecho voluntário ou automático após ~60 seg.

Limpeza periódica (~60 seg. todas as 24 h após a última utilização).

Débito 6 l/min a 3 bar.

Chuveiro de duche ROUND cromado, inviolável e anticalcário com regulação automática de débito.

Fixações ocultas.

Filtros e válvulas antirretorno.

Painel de duche eletrónico adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.