**Válvula HYGIÉNA**

Válvula separável com grelha côncava

M1"1/4, versão comprida

Referência: **611**

Info Prescrição

Válvula higiénica de lavatório M1"1/4 com grelha côncava (sem retenção de água).

Passagem de água livre, sem parafuso central (evita o agarrar de resíduos e diminui os nichos bacterianos).

Grelha em latão polido cromado, corpo em ABS cromado.

Válvula separável : as tampas da válvula de dreno podem ser removidas caso o lavatório tenha furo ladrão.

Aperto min. 1 mm, máx. 45 mm.

Conforme a norma NF EN 274-1.