**Ligação antiestagnação**

Dreno automático do flexível e do chuveiro

Referência: **880**

Info Prescrição

Ligação antiestagnação em latão cromado para dreno automático do flexível de duche e do chuveiro.

Impede a estagnação da água e limita a proliferação das bactérias.

Alimentação F1/2" com junta filtro para ligar na saída inferior da torneira.

Saída M1/2" para ligar ao flexível.

A associar a um flexível curto tipo 834T3 ou 836T3.