**Ligação antiestagnação**

Dreno automático do flexível e do chuveiro

Referência: **880**

Info Prescrição

Ligação antiestagnação em latão maciço cromado para dreno automático do flexível e do chuveiro.

Impede a estagnação da água e limita a proliferação bacteriana.

Alimentação F1/2" com junta filtro a ligar na saída inferior da torneira.

Saída M1/2" a ligar ao flexível.

A associar a um flexível curto tipo 834T3 ou 836T3.