**Misturadora de lavatório termostática sequencial SECURITHERM BIOCLIP**

Misturadora termostática monofuro sequencial H.95 L.120

Torneiras de segurança e alavanca Higiene L.146

Referência: **H9605**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório termostática SECURITHERM de bancada.

Misturadora termostática sequencial: abertura e fecho sobre a água fria.

Sem qualquer risco de intercomunicação entre água quente e água fria.

Ausência de válvula antirretorno nas entradas.

BIOCLIP: misturadora facilmente removível para limpeza e desinfeção.

Segurança anti-queimaduras: fecho atomático no caso de corte de água fria ou água quente.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Misturadora monofuro com bica curva H.95 L.120 equipada com quebra-jatos higiénico, sem retenção de impurezas e resistente aos choques térmicos.

Cartucho termostático sequencial anticalcário para a regulação monocomando do débito e da temperatura.

Temperatura regulável de água fria até 40°C com limitador de temperatura ativado a 40°C.

Possibilidade de realizar choques térmico e químico.

Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade.

Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.

Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.146.

Sem vareta e válvula.

Flexíveis PEX F3/8" fornecidos com torneiras de segurança de latão cromado.

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora garantia 30 anos.

Modelo disponível na versão com tubos de cobre.