**Misturadora de banca mecânica com chuveiro extraível**

Misturadora mecânica monofuro com chuveiro extraível

Misturadora com alavanca Higiene

Referência: **2211L**

Info Prescrição

Misturadora de banca mecânica adaptada para banheiras de bebé.

Misturadora monofuro com chuveiro extraível com bica orientável H.105 L.200.

Cartucho cerâmico clássico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Misturadora mecânica com chuveiro extraível com 2 jatos alternados quebra-jatos/jato chuva.

Corpo com interior liso.

Débito limitado a 7 l/min a 3 bar.

Corpo em latão cromado e comando por alavanca Higiene L.175 mm.

Flexível de chuveiro BIOSAFE antiproliferação bacteriana: poliuretano transparente para garantir a sua substituição no caso de presença de biofilme, interior e exterior lisos.

Flexível com diâmetro pequeno (interior Ø 6): baixo conteúdo de água.

Contrapeso específico.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora com garantia de 30 anos.