**Barra de apoio reta Inox brilhante, 500 mm Ø 25**

Inox polido brilhante UltraPolish

Ø 25

Referência: **5057P2**

Info Prescrição

Barra de apoio reta para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Tubo Ø 25, entre-eixos 500 mm.

Utilização como barra de apoio ou elevação para WC, duche ou banheira.

Barra de apoio para WC em inox 304 bacteriostático.

Acabamento inox polido brilhante UltraPolish, superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.

Ligação do pater ao tubo por cordão de soldadura de segurança invisível (procedimento exclusivo “ArN-Securit”).

Espaço entre a barra e a parede de 40 mm : espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por pater 3 furos, Inox 304, Ø 72.

Patéres e oculta fixações em Inox 304.

Fornecido com parafusos Inox para parede de betão.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 1115 kg.

Garantia da barra 30 anos.

Marcação CE.