**Barra de apoio reta Inox brilhante, 400 mm Ø 32**

Inox polido brilhante UltraPolish

Ø 32

Referência: **50504P2**

Info Prescrição

Barra de apoio reta para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Tubo Ø 32, entre-eixos 400 mm.

Utilização como barra de apoio e elevação para WC, duche ou banheira.

Barra de apoio reta em inox 304 bacteriostático.

Acabamento inox polido brilhante UltraPolish, superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.

Ligação do pater ao tubo por cordão de soldadura de segurança invisível (procedimento exclusivo “ArN-Securit”).

Espaço entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por pater 3 furos, Inox 304, Ø 72.

Patéres e oculta fixações em inox 304.

Fornecido com parafusos Inox para parede de betão.

Testado com mais de 250 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 170 kg.

Garantia da barra 30 anos.

Marcação CE.