**Barra de apoio curva a 90° Inox satinado, 300 x 300 mm**

Inox polido satinado UltraSatin

Ø 32

Referência: **5180S**

Info Prescrição

Barra de apoio curva a 90°, para PMR.

Utilização como barra de apoio (parte horizontal) ou de elevação e de apoio (parte vertical) para sanita ou banheira.

Utilização tanto à esquerda como à direita.

Dimensões: 300 x 300 mm, Ø 32.

Tubo inox 304 bacteriostático.

Acabamento inox polido satinado UltraSatin, superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.

Montagem do fixador ao tubo por um cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo “ArN-Securit”).

Distância entre a barra e a parede de 40 mm : espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, inox 304, Ø 72.

Placas de fixação e espelhos em inox 304.

Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.

Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Garantia da barra de 30 anos. Marcação CE.