**Barra de apoio rebatível Inox brilhante, L. 650 mm**

Inox polido brilhante UltraPolish

Ø 32

Referência: **510160P**

Info Prescrição

Barra de apoio rebatível Ø 32, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Barra de apoio parasanita ou duche.

Permite acesso lateral em posição elevada.

Utilização como barra de apoio, de elevação e ajuda na transferência em posição rebatida.

Retenção na posição vertical. Descida com amortecimento.

Barra rebatível em inox 304 bacteriostático.

Acabamento inox polido brilhante UltraPolish, superfície não porosa e homogénea facilitando a manutenção que facilita a limpeza e higiene.

Fixações invisíveis por espelho inox 304, de 4 mm de espessura.

Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.

Dimensões: 650 x 230 x 105 mm.

Testado com peso superior a 200 kg.

Peso máximo recomendado do utilizador: 135kg.

Garantia da barra de 30 anos.

Marcação CE.