**Barra de apoio rebatível Inox brilhante, L. 850 mm**

Inox polido brilhante UltraPolish

Ø 32

Referência: **510164P**

Info Prescrição

Barra de apoio rebatível Ø 32, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Barra de apoio para WC ou duche.

Permite acesso lateral em posição elevada.

Utilização como barra de apoio, de elevação e ajuda de transferência em posição rebatida.

Descida com amortecimento. Retenção na posição vertical.

Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish, superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.

Barra rebatível em inox 304 bacteriostático.

Fixações invisíveis por pater Inox 304, 4 mm de espessura.

Fornecido com parafusos Inox para parede de betão.

Dimensões: 850 x 230 x 105 mm.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 135 kg.

Garantia da barra 30 anos.

Marcação CE.