**Barra de apoio rebatível com bengala Inox brilhante, L. 850 mm**

Inox polido brilhante UltraPolish

Ø 32

Referência: **510170P**

Info Prescrição

Barra de apoio rebatível Ø 32 com bengala, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Barra de apoio para WC ou duche.

Permite acesso lateral em posição elevada.

Utilização como barra de apoio, de elevação e ajuda de transferência em posição rebatida.

Modelo com bengala de recolha automática: a utilizar como reforço quando a parede de fixação é insuficiente.

Altura da bengala regulável de 760 a 780 mm.

Retenção na posição vertical. Descida com amortecimento.

Barra rebatível de inox 304 bacteriostático.

Acabamento Inox polido brilhante UltraPolish, superfície sem porosidades e homogénea facilitando a manutenção e higiene.

Fixações invisíveis por pater Inox 304, 4 mm de espessura.

Fornecido com parafusos Inox para parede de betão.

Dimensões: 850 x 800 x 105 mm.

Testado com mais de 250 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 170 kg.

Garantia da barra 30 anos.

Marcação CE.