**Barra de apoio rebatível com bengala Inox satinado, L. 850 mm**

Inox polido satinado UltraSatin

Ø 32

Referência: **510170S**

Info Prescrição

Barra de apoio rebatível Ø 32 com bengala, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Barra de apoio para sanita ou duche.

Utilização como barra de apoio, de elevação e ajuda de transferência em posição rebatida. para WC ou duche.

Modelo com bengala de recolha automática: a utilizar como reforço quando a fixação à parede por si só é insuficiente.

Altura da bengala regulável de 760 a 780 mm.

Mantém-se na posição vertical. Descida amortecida.

Barra rebatível em inox 304 bacteriostático.

Acabamento inox polido satinado UltraSatin, superfície não porosa que facilita a limpeza e higiene.

Fixações invisíveis por espelho inox 304, de 4 mm de espessura.

Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.

Dimensões: 850 x 800 x 105 mm.

Testado com mais de 250 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 170 kg.

Garantia da barra 30 anos.

Marcação CE.