**Barra de duche em L Inox brilhante, H. 1150 mm**

Inox polido brilhante UltraPolish, modelo à esquerda

Ø 32

Referência: **5071GP2**

Info Prescrição

Barra de apoio em L Ø 32, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR). Modelo à esquerda.

Permite o apoio e deslocação com segurança no duche ou na banheira.

Função de barra para duche se adicionar um suporte de chuveiro e/ou uma saboneteira.

Dimensões: 1150 x 450 mm.

Tubo inox 304 bacteriostático.

Acabamento inox polido brilhante UltraPolish, superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.

Montagem do fixador ao tubo por cordão de soldadura seguro invisível (procedimento exclusivo “ArN-Securit”).

Distância entre a barra e a parede de 40 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, inox 304, Ø 72.

Placas de fixação e espelhos em inox 304.

Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo recomendadodo utilizador: 135 kg.

Garantia da barra de 30 anos. Marcação CE.