**Porta rolo WC cinza para barra de apoio**

Nylon cinza antracite

Referência: **510081**

Info Prescrição

Porta rolo WC para barra de apoio para sanita.

Poliamida de alta resistência (Nylon) cinza antracite.

Instalação sem desmontar a barra.

Porta rolo WC para barra de apoio de Ø 32 a 34.

Cavilha de bloqueio antirroubo.

Junta antirrotação.

Porta rolo WC com garantia de 30 anos.