**Apoio de costas WC conforto**

Estrutura Inox polido satinado UltraSatin

Poliuretano preto

Referência: **510629S**

Info Prescrição

Apoio de costas WC conforto para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Estrutura em inox 304 bacteriostático polido satinado UltraSatin.

Apoio de costas almofadado em poliuretano.

Tubo Ø 25 x 1,2 mm.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 3 furos, inox 304, Ø 72.

Espelhos em inox 304.

Dimensões: 150 x 580 x 173 mm.

Garantia 30 anos.

Marcação CE.