**Barra de apoio em T Basic branco**

Inox epoxy branco

Ø 32

Referência: **35440W**

Info Prescrição

Barra de duche em T com barra deslizante Basic , para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Tubo inox epoxy branco.

Colocação da barra vertical regulável na instalação: possibilidade de mudar a posição sobre a direita ou a esquerda da barra.

Dimensões: 1150 x 500 mm, Ø 32.

Fixações invisíveis por placa de fixação em inox com 3 furos.

Marcação CE.

Garantia 30 anos.