**Barra de duche angular e esquadria, Nylon branco antibacteriano**

Nylon antibacteriano NylonClean HR brilhante branco

Ø 32

Referência: **5100N**

Info Prescrição

Barra de duche angular e esquadria 2 paredes com barra vertical Ø 32.

Para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Utilização como barra de apoio e ajuda em posição de pé.

Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.

Função de barra de duche angular se adicionar um suporte de chuveiro e/ou uma saboneteira.

Tratamento antibacteriano NylonClean: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano.

Possibilidade de montagem da barra vertical à esquerda ou à direita.

Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.

Poliamida de alta resistência (Nylon): com reforço em aço de 2 mm de espessura com tratamento anticorrosão.

Superfície uniforme, não porosa que facilita a limpeza e higiene.

Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza. Tratamento anti-UV.

Agradávell e quente ao toque.

Distância entre a barra e a parede de 38 mm: espaço mínimo que interdita a passagem do antebraço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por placa de fixação com 6 furos, Ø 73.

Fornecido com parafusos em inox para parede de betão.

Dimensões: 1245 x 570 x 660 mm.

Testado com peso superior a 200 kg. Peso máximo recomendado do utilizador: 135 kg.

Barra de apoio angular e esquadria com garantia de 30 anos. Marcação CE.