**Barra de duche angular com barra vertical Nylon branco antibacteriano**

Nylon antibacteriano NylonClean HR brilhante branco

Ø 32, para banco de duche para pendurar

Referência: **5490N**

Info Prescrição

Barra de duche angular 2 paredes com montagem da barra vertical Ø 32, para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Utilização como barra de apoio e postura de pé.

Ajuda e protege a entrada e deslocação segura no duche.

Função de barra de duche se adicionar um suporte de chuveiro e/ou uma saboneteira.

 Tratamento antibacteriano NylonClean: proteção otimizada contra o desenvolvimento bacteriano.

Pode receber um banco de duche para pendurar (encomendar separadamente).

Possível montagem da barra vertical à esquerda ou à direita.

 Adaptado para utilização intensiva em coletividades ou meio hospitalar.

Poliamida de alta resistência (Nylon) : com reforço em aço com tratamento anticorrosão de 2 mm de espessura.

Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.

Resistência aos produtos químicos e de limpeza. Tratamento anti-UV.

Contacto macio e quente.

Espaço entre a barra e a parede de 38 mm : espaço mínimo que interdita a passagem do ante-braço por forma a evitar os riscos de fratura em caso de queda.

Fixações invisíveis por placa com 6 furos, Ø 73.

Fornecido com parafusos Inox para parede de betão.

 Dimensões: 1 150 x 750 x 750 mm.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado : 135 kg.

Garantia da barra 30 anos. Marcação CE.