**Banco de duche amovível Grande Conforto**

Banco de duche para pendurar

Estrutura Inox epoxy branco

Referência: **510300N**

Info Prescrição

Banco de duche amovível para pendurar.

Banco de duche para deficientes, pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Banco e apoio de costas Grande Conforto HR.

Modelo grande.

Banco de duche para pendurar sobre barra de apoio Ø 32 (ver ref. 5481N, 5490N, 5121N e 50504N).

Tratamento antibacteriano do assento e do apoio de costas: ótima proteção contra o desenvolvimento bacteriano e bolor.

Amovível: reduz o número de bancos nas instituições, permitindo a sua instalação apenas se necessário. Exemplo: hotel ou hospital que recebe temporariamente uma pessoa com mobilidade reduzida.

Adaptado para uma utilização intensiva em espaços públicos ou meio hospitalar.

Assento sólido removível, fabricado em polímero alta resistência.

Superfície uniforme, não porosa que facilita a manutenção e higiene.

Boa resistência aos produtos químicos e de limpeza.

Tratamento anti-UV.

Agradável e quente ao toque.

Estrutura em tubo inox 304 bacteriostático Ø 32.

Estrutura inox epoxy branco.

Cilindros reguláveis que garantem boa horizontalidade do assento.

Espelhos de apoio largos asseguram a proteção da parede.

Dimensões: 590 x 420 x 510 mm.

Testado com mais de 200 kg. Peso máximo do utilizador recomendado: 135 kg.

Banco de duche amovível com garantia de 30 anos. Marcação CE.