**Porta rolo WC mural**

Para rolo com tampa

Inox 304 polido brilhante

Referência: **566**

Info Prescrição

Porta rolo WC mural.

Tampa monobloco articulada para fácil manutenção e melhor higiene.

Eixo integral antirroubo em policarbonato: inquebrável.

Inox 304 bacteriostático polido brilhante.

Fixações invisíveis.

Dimensões: 119 x 140 x 80.

Garantia 30 anos.