**Porta rolo WC mural U**

Suporte para rolo

Inox 304 epoxy branco

Referência: **4081EW**

Info Prescrição

Porta rolo WC mural em U.

Suporte de papel WC em rolo.

Inox 304 bacteriostático epoxy branco.

Tubo Ø 20, espessura de 1 mm.

Fixações invisíveis.

Porta-rolos WC com garantia de 30 anos.