**Secador de mãos elétrico com bocal orientável 360°**

Ótico

Aço esmaltado branco

Referência: **6615**

Info Prescrição

Secador de mãos automático.

Modelo antivandalismo.

Secador de mãos elétrico com acionamento automático por célula ótica.

Bocal orientável 360°.

Espessura do metal: 1,2 mm.

Acabamento do corpo em aço fundido esmaltado branco.

Dimensões: 210 x 280 x 220 mm.

Peso: 3,5 kg.

Potência: 2000 W. 50-60 Hz.

Caudal : 95 l/seg.

Baixo nível sonoro: 68 dBA.

Segurança máxima Classe II (duplo isolamento elétrico), IP23.

CE, TÜV GS.

Garantia 3 anos.