**Misturadora de banca mecânica com chuveiro extraível**

Misturadora mecânica monofuro com chuveiro extraível

Misturadora com bica pescoço de cisne orientável

Referência: **2597**

Info Prescrição

Misturadora de banca mecânica com chuveiro extraível.

Misturadora monofuro com bica pescoço de cisne orientável H.215 L.200.

Misturadora mecânica com chuveiro anticalcário e jato regulável: jato reto, jato chuva, jato lâmina.

Cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito 5 l/min a 3 bar.

Corpo de latão cromado e comando por manípulo "joystick".

Tubo de saída de água misturada em latão L.105.

Flexível do chuveiro em Nylon com válvula antirretorno integrada.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação com contra-porca.

Misturadora com garantia de 30 anos.