**Misturadora mecânica com chuveiro extraível**

Misturadora de banca com chuveiro extraível

Misturadora com manípulo aberto

Referência: **2599**

Info Prescrição

Misturadora de banca com chuveiro e coluna com chuveiro extraível.

Coluna orientável H.195 L.215 com chuveiro extraível com 2 jatos alternados (quebra-jatos/jato chuva).

Cartucho cerâmico Ø 35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Corpo da misturadora monofuro e coluna com interior liso.

Débito limitado a 7 l/min a 3 bar.

Comando por manípulo aberto.

Flexível de chuveiro BIOSAFE antiproliferação bacteriana: poliuretano transparente para garantir a sua substituição no caso de presença de biofilme, interior e exterior lisos.

Flexível com diâmetro pequeno (interior Ø 6): baixo conteúdo de água.

Contrapeso específico.

Corpo de latão cromado.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora de banca com chuveiro, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora monocomando com garantia de 30 anos.