**Coluna orientável com chuveiro extraível H.200**

Referência: **1316**

Info Prescrição

Coluna orientável H.200 L.220 para combinado misturadora e coluna com chuveiro extraível.

Chuveiro extraível com 2 jatos alternados quebra-jatos/chuva.

Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).

Flexível do chuveiro BIOSAFE antiproliferação bacteriana: em poliuretano transparente, interior e exterior liso.

Flexível com diâmetro pequeno: baixa capacidade de água.

Contra-peso específico.

Garantia 30 anos.