**Misturadora mecânica de lavatório**

Misturadora H.85 L.135, alavanca Higiene L.150

Sem vareta e sem válvula

Referência: **2521L**

Info Prescrição

Misturadora mecânica de lavatório H.85 L.135 com saída BIOSAFE higiénica.

Cartucho cerâmico Ø 40.

Limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.

Comando por alavanca Higiene L.150.

Sem vareta e sem válvula.

FLexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos roscados em Inox.

Garantia 30 anos.