**Mitigeur de lavabo mécanique**

Mitigeur mécanique monotrou H.60 L.100

Mitigeur avec manette ajourée

Référence: **2220**

Descriptif CCTP

Mitigeur de lavabo mécanique sur gorge.

Mitigeur mécanique monotrou H.60 L.100 équipé d’un brise-jet hygiénique.

Cartouche céramique classique Ø 35 avec butée de température maximale préréglée.

Débit régulé à 5 l/min.

Commande par manette ajourée.

Tirette ergonomique et vidage 1"1/4 en polypropylène.

Flexibles PEX F3/8".

Fixation renforcée.

Mitigeur mécanique particulièrement adapté pour les établissements de santé, EHPAD, hôpitaux et cliniques.

Mitigeur monotrou adapté aux personnes à mobilité réduite (PMR).

Mitigeur garanti 30 ans.