**Misturadora de lavatório mecânica**

Misturadora mecânica monofuro H.60 L.100

Misturadora com alavanca Higiene

Referência: **2220L**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório mecânica.

Misturadora mecânica monofuro H.60 L.100, com quebra-jatos higiénico.

Cartucho cerâmico clássico Ø 35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito regulado a 5 l/min.

Comando por alavanca Higiene.

Vareta ergonómica e válvula 1"1/4 em polipropileno.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada.

Misturadora mecânica particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora com garantia de 30 anos.