**Misturadora mecânica de lavatório**

Misturadora mecânica monofuro H.85 L.120

Alavanca Higiene L.150

Referência: **2720L**

Info Prescrição

Misturadora mecânica de lavatório H.85 L.120.

Misturadora monofuro com bica reta H.85 L.120 equipada com quebra-jatos higiénico.

Cartucho cerâmico Ø 40.

Com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso e de baixa capacidade de água.

Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.

Comando por alavanca Higiene L. 150 mm.

Vareta ergonómica e válvula 1”1/4 em latão.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos roscados em Inox.

Misturadora particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Garantia 30 anos.

Modelo disponível na versão com tubos em cobre.