**Misturadora mecânica de lavatório**

Misturadora mecânica monofuro H.95 L.120

Alavanca Higiene L.150

Referência: **2721L**

Info Prescrição

Misturadora mecânica de lavatório.

Misturadora monofuro com bica curva H.95 L.120 equipada com saída BIOSAFE higiénica.

Cartucho cerâmico Ø 35 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.

Débito regulado a 5 l/min.

Comando por alavanca Higiene L. 150 mm.

Sem vareta e sem válvula.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora mecânica particularmente adaptada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora certificada NF Médiacl (França).

Misturadora com garantia de 30 anos.

Modelo também disponível na versão com tubos de cobre.