**Misturadora eletrónica de lavatório TEMPOMATIC MIX PRO**

Corrente

Bica orientável e desmontável com interior liso

Referência: **495253**

Info Prescrição

Misturadora eletrónica de lavatório sobre bancada:

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por corrente com transformador 230/12 V.

Débito pré-regulado a 4 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Corpo de latão cromado com fixação reforçada por 2 pernos inox.

Flexíveis PEX com filtros e eletroválvulas M3/8".

Bica orientável 360° com interior liso (limita os nichos bacterianos).

Bica desmontável para limpeza.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Regulação de temperatura lateral com limitador de temperatura regulável e manípulo ergonómico longo.

Eletroválvulas a montante da câmara de mistura.

Certificado NF Médical (França).

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.

Dois modos de fecho:

Modo standard: abertura temporizada, fecho automático.

Modo On/Off: fecho voluntário ou após 30 min da abertura.

Possibilidade de realizar um choque térmico.