**Misturadora de lavatório eletrónica TEMPOMATIC MIX PRO**

Pilhas

Bica orientável e desmontável com interior liso

Referência: **495257**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório eletrónica sobre bancada:

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por pilhas CR123 Lítio 6 V.

Débito pré-regulado a 4 l/min a 3 bar, ajustável de 1,4 a 6 l/min.

Quebra-jatos anticalcário.

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24 h após a última utilização).

Sensor de presença infravermelhos antichoque.

Corpo em latão maciço cromado com fixação reforçada por 2 pernos inox.

Flexíveis PEX com filtros e eletroválvulas M3/8".

Bica orientável 360° com interior liso (limita os nichos bacterianos).

Bica desmontável para limpeza.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Regulação de temperatura lateral com limitador de temperatura regulável e manípulo ergonómico longo.

Eletroválvulas a montante da câmara de mistura.

Certificado NF Médical (França).

Adaptado para PMR.

Garantia 30 anos.