**Misturadora de banca eletrónica TEMPOMATIC MIX**

Bica orientável H.305 L.250

Pilhas

Referência: **20464T4**

Info Prescrição

Misturadora de banca eletrónica com bica alta orientável L.250 H.305.

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por pilhas 123 Lítio 6V.

Débito pré-regulado a 4 l/min a 3 bar, ajustável de 1,5 a 6 l/min com quebra-jatos anticalcário adaptado para colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a ~60 segundos todas as 24h após a última utilização com a finalidade de evitar a estagnação na rede em caso de não utilização prolongada).

Possibilidade de realizar um choque térmico.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Corpo e bica em latão maciço cromado com fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Regulação de temperatura por alavanca Higiene L.100.

Flexíveis PEX com filtros e eletroválvulas M3/8".

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Eletroválvulas a montante da câmara de mistura.

Conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Garantia 30 anos.