**Torneira eletrónica TEMPOMATIC com bica removível BIOCLIP**

Torneira automática com bica descartável removível

Corrente

Referência: **20801T2**

Info Prescrição

Torneira eletrónica de parede para lavatório com bica removível BIOCLIP.

Torneira automática de parede para fixação sobre painel.

Torneira com raios infravermelhos, fornecida com uma bica removível descartável em Hostaform® L.125.

Módulo eletrónico independente IP65.

Alimentação por corrente com transformador 230/12V.

Bica e base com interior liso (reduz os nichos bacterianos).

Limpeza periódica parametrizável (pré-regulada a 60 seg. todas as 24h após a última utilização).

Débito limitado a 4 l/min a 3 bar.

Célula de deteção independente, para colocar sobre painel.

Eletroválvula M3/8" com junta filtro.

Detetor de presença infravermelhos antichoque.

Base Ø 60 em latão cromado.

Segurança antibloqueio em posição aberta.

Conforme as exigências da norma NF Médical.

Altura de instalação recomendada: 110-200 mm acima do lavatório.

Torneira eletrónica, particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Adaptado para pessoas com mobilidade reduzida.

Garantia 30 anos.

Dois modos de fecho possíveis:

- Modo standard: abertura temporizada, fecho automático;

- Modo ON/OFF: fecho voluntário ou após 30 minutos da abertura.

Possibilidade de realizar um choque térmico.