**Misturadora de lavatório mecânica**

Misturadora mecânica monofuro com bica orientável H.195 L.150

Vareta e válvula

Referência: **2506T1**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório mecânica sobre bancada.

Misturadora mecânica monofuro com bica orientável H.195 L.150, equipada com uma saída BIOSAFE higiénica.

Bica alta com saída BIOSAFE higiénica adaptada para colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerâmico clássico Ø 35 com limitador de temperatura máxima fornecido, não instalado.

Bica com interior liso.

Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.

Comando por manípulo "joystick".

Vareta e válvula 1"1/4 em latão.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora mecânica particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora monocomando conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Garantia da misturadora de 30 anos.