**Misturadora de lavatório mecânica**

Misturadora mecânica monofuro com bica orientável H.195 L.150

Sem vareta e sem válvula

Referência: **25061T1**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório mecânica sobre bancada.

Misturadora mecânica monofuro com bica orientável H.195 L.150, equipada com uma saída BIOSAFE higiénica.

Cartucho cerâmico clássico Ø 35 com limitador de temperatura máxima fornecido, não instalado.

Bica com interior liso.

Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.

Comando por manípulo "joystick".

Sem vareta e sem válvula.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora mecânica particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora monocomando conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Garantia da misturadora de 30 anos.