**Misturadora de lavatório mecânica BIOCLIP**

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho cerâmico

Misturadora bica orientável removível descartável

Referência: **2871T1**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório alta mecânica.

Misturadora monofuro monocomando com bica alta orientável H.180 L.180.

Misturadora mecânica fornecida com 1 bica descartável removível.

Cartucho cerâmico Ø 35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso (reduz os nichos bacterianos).

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.

Débito regulado a 5 l/min.

Alavanca Higiene L.185 para comando sem contacto manual.

Corpo e base de latão cromado.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora mecânica particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monocomando adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Garantia da misturadora de 30 anos.