**Misturadora mecânica de banca ou pia**

Bica orientável removível descartável H.300

Alavanca Higiene L.215

Referência: **2871T3**

Info Prescrição

Misturadora mecânica de lavatório com bica alta orientável removível BIOCLIP H.300.

Fornecida com 1 bica descartável em Hostaform® reciclável L.175, Ø 22 equipada com quebra-jatos estrela.

Cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso (reduz os nichos bacterianos).

Débito limitado a 5 l/min a 3 bar.

Corpo e base em latão cromado.

Comando sem contacto manual por alavanca Higiene L.215.

Flexíveis Inox entrelaçado em PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos roscados em Inox e contra-porcas.

Conforme as exigências da norma NF Médical.

Garantia 30 anos.