**Misturadora de banca mecânica**

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho cerâmico

Misturadora mecânica com bica fixa H.305 L.140

Referência: **2565T3**

Info Prescrição

Misturadora de banca mecânica.

Misturadora monofuro monocomando com bica fixa H.305 L.140.

Misturadora alta com quebra-jatos higiénico adaptada para colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerâmico clássico Ø35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.

Débito limitado a 9 l/min a 3 bar.

Corpo e base de latão cromado.

Alavanca Higiene L.185 para comando sem contacto manual.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos em inox.

Misturadora particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Garantia da misturadora de 30 anos.