**Misturadora de lavatório mecânica**

Misturadora alta monofuro monocomando com cartucho cerâmico

Misturadora mecânica bica orientável H.165 L.220

Referência: **2564T2**

Info Prescrição

Misturadora de lavatório mecânica.

Misturadora monofuro monocomando com bica orientável H.165 L.220.

Misturadora alta com saída BIOSAFE higiénica adaptada para colocação de um filtro terminal BIOFIL.

Cartucho cerâmico Ø 35 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo e bica com interior liso (limita os nichos bacterianos).

Possibilidade de realizar facilmente um choque térmico sem desmontar a alavanca nem cortar a alimentação de água fria.

Débito limitado a 5 l/min.

Corpo e base de latão cromado.

Alavanca Higiene L.185 para comando sem contacto manual.

Flexíveis PEX F3/8".

Fixação reforçada por 2 pernos em Inox.

Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora monofuro adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical.

Garantia da misturadora de 30 anos.