**Misturadora de duche com equilíbrio de pressão SECURITHERM EP**

Misturadora com isolamento térmico, manípulo aberto

Com ligações standard

Referência: **2739EPS**

Info Prescrição

Misturadora de duche SECURITHERM com equilíbrio de pressão (EP).

 Segurança anti-queimaduras : débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

 Débito regulado a 9 l/min.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade (reduz os nichos bacterianos).

Corpo em latão cromado.

Comando por manípulo aberto.

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Misturadora fornecida com ligações standard M1/2" M3/4”.

Garantia 30 anos.