**Misturadora de duche mecânica Securitouch**

Misturadora de parede monocomando, manípulo aberto

Com ligações STOP/CHECK

Referência: **2739**

Info Prescrição

Misturadora de duche mecânica, particularmente adequada para estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora de parede monocomando com isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 40 e limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo em latão cromado.

Comando por manípulo aberto.

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Misturadora com ligações excêntricas STOP/CHECK M1/2" M3/4", adaptadas às restrições dos hospitais.

Misturadora adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Conforme as exigências da norma NF Médical.

Garantia30 anos.