**Misturadora de duche mecânica Securitouch**

Misturadora mural monocomando, manípulo aberto

Com ligações excêntricas standard

Referência: **2739S**

Info Prescrição

Misturadora de duche mecânica mural monocomando.

Misturadora mural monocomando com isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Cartucho cerâmico Ø 40 clássico com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade de água.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo de latão cromado e comando por manípulo aberto.

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Misturadora fornecida com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4".

Misturadora mecânica, particularmente adaptada para os estabelecimentos de cuidados de saúde, lares, hospitais e clínicas.

Misturadora de duche adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora certificada NF Médical (França).

Misturadora com garantia de 30 anos.