**Misturadora mecânica de duche**

Misturadora mecânica, manípulo aberto

Saída baixa, Com ligações STOP/CHECK

Referência: **2539**

Info Prescrição

Misturadora de duche mecânica.

Cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito limitado a 9 l/min.

Comando por manípulo aberto.

Saída baixa M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Corpo em latão cromado.

Misturadora fornecida com ligações STOP/CHECK M1/2" M3/4", adaptadas às restrições dos hospitais.

Conforme as exigências da norma NF Médical.

Garantia 30 anos.