**Misturadora mecânica de duche**

Misturadora mecânica, manípulo aberto

Saída baixa, Com ligações standard

Referência: **2539S**

Info Prescrição

Misturadora de duche mecânica.

Cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito limitado a 9 l/min.

Comando por manípulo aberto.

Saída baixa M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Corpo em latão cromado.

Misturadora fornecida com ligações standard M1/2" M3/4".

Conforme as exigências da norma NF Médical.

Garantia 30 anos.