**Misturadora mecânica de duche**

Misturadora mecânica, manípulo aberto

Com ligações STOP/CHECK

Referência: **2239**

Info Prescrição

Misturadora de duche mecânica.

Cartucho cerâmico Ø 40 com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo em latão cromado.

Comando por manípulo aberto.

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Misturadora fornecida com ligações STOP/CHECK M1/2" M3/4", adaptadas às restrições do meio hospitalar.

 Conforme as exigências da norma NF Médical.

Garantia 30 anos.