**Misturadora de duche mecânica**

Misturadora mural monocomando, manípulo aberto

Com ligações excêntricas standard

Referência: **2239S**

Info Prescrição

Misturadora de duche mecânica mural monocomando.

Cartucho cerâmico Ø 40 clássico com limitador de temperatura máxima pré-regulado.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo de latão cromado e comando por manípulo aberto.

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Misturadora com ligações murais excêntricas standard M1/2" M3/4".

Misturadora de duche adaptada para pessoas com mobilidade reduzida (PMR).

Misturadora conforme as exigências da norma NF Médical (França).

Misturadora com garantia de 30 anos.