**Conjunto de duche autodreno com misturadora mecânica EP**

Misturadora com equilíbrio de pressão com isolamento térmico

Manípulo aberto, Com ligações standard

Referência: **2739EPSHYG**

Info Prescrição

Conjunto de duche SECURITHERM com dispositivo auto drenagem :

• Misturadora com cartucho cerâmico Ø 40 com equilíbrio de pressão :

Segurança anti-queimaduras : débito de AQ restrito em caso de corte de AF (e o inverso).

Isolamento térmico anti-queimaduras Securitouch.

Limitador de temperatura pré-regulado.

Débito regulado a 9 l/min.

Corpo com interior liso e de baixa capacidade (limita os nichos bacterianos).

Saída de duche M1/2" com válvula antirretorno integrada.

Fornecido com 2 ligações murais standard M1/2" M3/4".

• Chuveiro (ref. 813) com flexível (ref. 836T3) e suporte de parede inclinável cromado (ref. 845).

• Ligação antiestagnação FM1/2" a colocar entre a saída inferior e o flexível de duche, para dreno automático do flexível e do chuveiro (limita o desenvolvimento bacteriano) (ref. 880).

Garantia 30 anos.